

Wi = F x d

= 120N x 4m

= 480J

Wo = F x d

= 400N x 1m

= 400J

ME = Wo/Wi x 100%

= 400J/480J x 100%

= 0.833 x 100%

= 83.3%